全自动凝血分析仪招标参数

1、检测方法：凝固法（采用摆动磁珠法），发色底物法，免疫法。

2、检测项目：可以开展PT /APTT /TT/FIB/DD/AT/FDP项目

3、检测项目：可以开展II V VII VIII IX X XI XII因子项目

4、检测速度：PT≥300测试/小时

5、样本位不少于70个；试剂位不少于60个

6、有急诊位，可以不停机插入急诊标本

7、样品离心后可以直接原管插入，仪器具有样品条码识别系统，可以识别条码开展双向通讯。

8、试剂具有条码扫描系统，可以扫描条码加入试剂，可以随时监测试剂的状态。

9、仪器具有自动定标功能，可以同时存储多条定标曲线。

10、可提供中文操作系统，可以连接打印机，并连接医院LIS系统。

11、仪器台数一台，需要5年的质保服务。